


|  |
| --- |
| **Projet final BTS SN** |
| La maison du future - Domotique |
|  |
|  |
|  |
| **Chauveau Aurélien** |
|  |
|  |

1 - LES TESTS UNITAIRES

# LE THERMOMÈTRE :

 Le capteur de pression BMP180 étant équiper d'un capteur de température, nous l'avons donc utilisé pour notre projet. J'ai par la suite récupérer une bibliothèque sur GITHUB[[1]](#footnote-2) pour commander le capteur. J'ai, ensuite, relier le BMP180 à une carte Arduino, créé un code simple et inclue la bibliothèque à mon code pour réaliser des tests. La communication entre la carte Arduino et notre capteur se fait par I2C.



## Valeur obtenue

## Montage

## Code de test unitaire

Le capteur fonctionne bien, mais il est très sensible à la chaleur qu'on lui transmet lorsqu'on le touche. Il prend très vite 1degrés en 1sec jusqu'à 6-7 degrés en 10sec.


# L'HYGROMÈTRE :

 Un hygromètre est un capteur qui sert à mesurer le taux d''humité dans l'aire. Pour cela nous allons utilisé le capteur HIH6130 qui sert aussi de thermomètre et une bibliothèque trouver sur GITHUB pour gagner du temps. Nous allons aussi avoir besoin d'un convertisseur de tension, qui nous servira à ne pas cramer notre capteur d'humidité/température avec le bus I2C qui fonctionne en 5V alors que notre HIH6130 reçois du 3,3V.


## Montage du système

## Convertisseur

## HIH6130




Le convertisseur nous permet de passer de 5V à 3,3V pour passer de la carte Arduino au capteur et vis versa.

 le code de test unitaire ma permit de vérifiez les valeurs de température du capteur qui sont correct. Nous allons donc plutôt utiliser le HIH6130 pour pouvoir a la fois récupérer la température et le taux d'humidité au lieu d'avoir deux capteurs distinct.

## Valeur obtenue



## Code de test unitaire

# CAPTEUR DE QUALITE D'AIR :

 Le capteur de qualité d'aire est branché en analogique a la carte Arduino. On récupère les informations du "Air Quality Sensor" avec l'aide d'une bibliothèque ajouter a notre programme. Ce dernier nous renvoie 0 (haute pollution),1,2 ou 3(aire pure).

## Capteur de qualité d'air

## Montage du système




## Code de test unitaire


## Valeur obtenue

# CARTE SD :

La carte SD nous servira à sauvegarder les donnée du compteur d'énergie. Pour cela il ma fallut apprendre à lire et a écrire dans une carte SD via une carte Arduino. Un article de Hackable magazine à fait un tutoriel à ce sujet, j'ai donc suivit le tutoriels afin de réaliser mon objectif. Il fallait aussi relier la carte SD à la carte Arduino, nous avons donc pour cela utilisé un "MicroSD card Adapter".



## Montage du système





## Code de test unitaire

## Valeur obtenue

**11 toto.txt** : 11 correspond au nombre d'octet dans le fichier nommé **toto.txt**



# LE RADIATEURS :

 Pour contrôler le radiateur avec une carte Arduino il nous faut un relais qui nous permettre de contrôler avec le 5V de la carte, le radiateur qui est alimenter en 230V sur le réseaux EDF.

 Le schéma si dessus nous montre comment est relier la carte au CMS qui permette de contrôler le relais.


## Montage du système

Le radiateur est éteint



## Montage du système




Le radiateur est allumé



## Valeur sur l'interface

## Code de test unitaire

# LE MODULE RTC :

 L e module RTC est un module qui permet de gérer l'heure, même quand le système n'est pas sous tension grâce a une petite pile. Pour le faire fonctionner j'ai fait appel à une bibliothèque sur GitHUB. Avec les méthodes j'ai donc créé un mini programme donnent l'heure qui nous servira pour l'horodatage de donné de consommation.

## Valeur obtenue


## Code de test unitaire

## Montage du système

# COMPTEUR ELECTRIQUE :


Avec le compteur électrique nous allons pouvoir récupérer le nombre de KWh que le radiateur vas consommer. Il délivrera une impulsion tout les 100Wh que nous allons récupérer avec la carte Arduino.

J'ai pour cela utiliser la pin 2 de la carte car elle est la seul pin avec la numéro 3 a posséder une interruption externe. Ensuite nous avons utilisé la résistance de pull-up interne de la pin 2 à fin de ne pas avoir à monter le composant sur une carte.




## Code de test unitaire

Le délai est de 50 sec se qui correspond a la moitié de la durée de l'impulsion générer par le compteur en suite on revérifie l'état de la broche. Cette opération nous permet d'être insensible au perturbation électrique.

Voici à l'oscilloscope, l'impulsion généré par le compteur électrique :

## Montage du système




2 - REGROUPEMENT DES COMPOSANTS

Maintenant que tout les teste unitaire son fait nous pouvons regrouper les composant sur une seul carte et les codes dans un seul fichier.


# LA CARTE SSD, LE MODUL RTC ET LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE :

## Montage du système



## RTC


## SSD



## .h du regroupement



## Code principale du regroupement.




## .cpp partie 1 du regroupement

# 

## .cpp partie 2 du regroupement

# LE TERMOMÉTRE, l'HYGROMÉTRE, LE CAPTEUR DE QUALITE D'AIR ET LE RELAIS :

## Montage du système



## RELAIS

LE RELAIS


## HYGROMÉTRE

## TERMOMÉTRE

## QUALITE D'AIR




## Code principale du regroupement.



## capteur.cpp partie 2 du regroupement

## capteur.cpp partie 1 du regroupement



## capteur.h du regroupement



## capteur.cpp du regroupement



## capteur.h du regroupement

Une fois la première partie de regroupement réalisée, nous pouvons à présent regrouper la totalité de cette partie en un seul programme. Cette dernière sera elle aussi regroupée avec le code de la partie sécurité de l'étudiant 1.

# REGROUPEMENT FINAL DES COMPOSANTS :

1. **GITHUB :** Service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. [↑](#footnote-ref-2)